[**گـروه ساختمانی مشـاهیر**](file:///C:\Users\Mashahir1\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\88835753.xlsx#RANGE!A1)

دکوراسیون داخلی، بازسازی ساختمان

آدرس: اصفهان، پیربکران، خیابان شهید بهشتی، نرسیده به بانک ملت تلفن: 2706 3722-031

**الف) کارفرما:** آقای/خانم ............................................................................... آدرس: ..................................... تلفن: ............................

ب) موضوع قرارداد**:** طراحی و اجراي سيستم كابينت آشپزخانه و کمد دیواری با مشخصات زیر:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **کابینت زمینی**  **60 درصد** | **کابینت دیواری ارتفاع ......**  **60-40 درصد** | **کابینت ایستاده**  **180 درصد** | **کابینت ویترینی**  **80 درصد** | **اپن**  **90 درصد** | **کمد بدنه دار** | **کمد کلافی** |
| .................. | ...................... | .............. | ............. | ....... | ............. | ............. |

نوع/ نام/ رنگ ورق : **..........................................................................................................................................**

نوع/ نام/ قطر صفحه : **.........................................................................................................................................**

**ج)مبلغ قرارداد:**

قیمت هر متر کابینت ............................................................ قیمت هر متر کمد بدنه دار ...........................................................

قیمت هر متر کمد کلافی ..................................................... **مبلغ کل قرارداد** ................................................................................

**چ) نحوه پرداخت:**

**.............................................................................................................................................................................**

**ح)توضیحات:**

1. یونیت زیر سینک از جنس پی وی سی ضد آب می باشد .
2. مصالح بکار رفته برای پروژه تا زمان تسویه حساب کامل نزد کارفرما بصورت امانت می باشد.
3. حمل متریال تا طبقه اول به عهده مجری می باشد.
4. دستگیره، هود، سینک، آبچکان به عهده کارفرما می باشد.
5. تعداد کشوهای بکار رفته به ازای هر آشپزخانه یک سری می باشد.
6. به ازای هر 10سانتی متر افزایش ارتفاع کابینت هوایی 10 % به مبلغ کابینت هوایی اضافه می گردد.
7. درصورت اجرای کابینت هوایی بصورت دوپله 20% به مبلغ کابینت هوایی اضافه می گردد.

سایر توضیحات: **................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................**

**امضاء کارفرما: امضاء پیمانکار:**